**包装报告由****PackAssistant 5.1.4创建**

**项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 外部 ID | 00b5a5cf43364e7bb88a6682cfa91532 |
| 日期 | 2024/12/18 23:34:51 | 长度单位 | [毫米] |
| 策划 | admin | 重量单位 | [公斤] |
| 部门 |       | 体积单位 | [l] |
| 电话 |       | 包装类型 | 柔性中间层 |
| 传真 |       | 中间层厚度 | 3 |
| 电子邮件 |  | 组件距离 | - |

**部件**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | Transmission Support.wrl |
| 文件 | Transmission Support.wrl |
|  | 尺寸 (文件) | 重量 |  1 |
| 长度 | 258.091 | 最小尺寸体积 |  6.346 |
| 宽度 | 268.768 | DSV |        |
| 高度 | 218.699 | 大约体积 |  1.634 |

**容器**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | Euro-Gitterbox  | 装载量 | 1500 |  |
| 数量 | Box 800  |  | 皮重 | 70  |  |
|       |
|  | 内部尺寸 | 外部尺寸 |  | 辅助间隙 |
| 长度 | 1200 | 1240 | 左/右 | 0 | 0 |
| 宽度 | 800 | 835 | 前/后 | 0 | 0 |
| 高度 | 800 | 970 | 上/下 | 0 | 0 |
| 体积 | 768 | 1004.338 |  |  |  |

**结果**

|  |  |
| --- | --- |
| 外部 ID | 10f40363e8774b8db8a3db88cee46aa1 |
| 组件数 | 198 | 结果尺寸 |
| 层/堆叠数 | 11 | 长度 | 1163.87 |
| 层/堆叠类型的数量 | 2 | 宽度 | 796.38 |
| 每个分层/堆叠类型的最大使用零件旋转次数 | 1 | 高度 | 781.927 |
| 总重量 | 268 | 灌装重量 | 198 |
|  | 组件数/m³ | 卷利用率 | DSVR |
| 内部尺寸 | 257.812 | 0.421 |       |
| 外部尺寸 | 197.145 | 0.322 |       |
|       |

|  |
| --- |
|  |
|  |